微机原理实验作业
结果展示
Task 1：
输入数据为：05CH, 0A1H, 86H，得出最大值0A1H
[image: ]
Task 2: 
(1) 8BH ——> 1
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(2) 47H ——> 0
[image: ]
(3) 64H ——> 0
[image: ]
Task 2: 
将成绩放入初始地址为3000H的单元当中，3000H+I 表示第I位同学的成绩(I的取值范围为0——9)
[image: ]
对于分数最高的同学，将其编号I与成绩分别按字节放入3100H为起始单元的地址中。
[image: ]
对于分数最分的同学，将其编号I与成绩分别按字节放入3200H为起始单元的地址中。
[image: ]
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